|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Oldřich Slováček | C:\Users\Eve\CloudStation\KOMUNIKACE\S-PRO\2017_05_10-s_pro-mensi.jpgS-pro servis s.r.o.  Pivovarská 1272  388 01 Blatná  Tel.: 775 752 294  IČ 060 16 910  Ing. Oldřich Slováček  autorizovaný inženýr pro obor dopravní a pozemní stavby  autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce | |
| Vypracovali | Ing. Matěj Slováček |
| Investor | Město Horažďovice, IČO 00255513  Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice |
| Stavba | **SJEZD NA POZEMEK parc. č. 832/98**  **v k.ú. HORAŽĎOVICE** | Datum | 1/2021 |
| Stupeň PD | ROZHODNUTÍ O PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI |
| Část PD | **TEXTOVÁ ČÁST** | Číslo paré |  |

**Identifikační údaje**

1. označení stavby **SJEZD NA POZEMEK parc. č. 832/98 v k.ú. HORAŽĎOVICE**

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

Město Horažďovice, IČO 00255513 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

Zodpovědný projektant: Ing. Oldřich Slováček

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

ČKAIT 0101010

Vypracovali: Ing. Matěj Slováček, IČO 04065875

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

**Základní údaje o stavbě**

Druh stavby: připojení nemovitosti k sousední komunikaci - sjezd

Místo stavby: Horažďovice

Obec: Horažďovice

Katastrální území: Horažďovice

Dotčené pozemky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Katastrální území** | **Parcelní číslo** | **Druh pozemku podle KN** | **Výměra [m2]** | **Vlastnické právo** |
| Horažďovice | Horažďovice | **832/98** | Orná půda | 956 | Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice |
| Horažďovice | Horažďovice | **832/139** | Orná půda | 27 | Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice |
| Horažďovice | Horažďovice | **832/99** | Orná půda | 199 | Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice |

**Souhrnný technický popis stavby**

Sjezd je napojen na komunikaci v majetku obce Horažďovice na pozemku parc. č. 832/139 a 832/99 v k. ú. Horažďovice. Jedná se o komunikaci bez chodníků a se šířkou 6,0 m v místě napojení sjezdu, s maximální povolenou rychlostí 50 km/h.

Sjezd slouží k napojení budoucí novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 832/98 v k. ú. Horažďovice. Sjezd je napojen kolmo k ose komunikace.

Stávající komunikace na pozemku p.č. 832/139 a 832/99:

* asfaltový

Popis navrženého sjezdu:

Při návrhu bylo vycházeno z ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 02/2010 č.l.12.8

Max. šířka sjezdu: 6 m

Vzdálenost mezi hranou komunikace a vjezdovými vraty musí být min. 5,5 m. Dle č. 11.9.6. je uvažováno vozidlo délky 4,5m. Vzdálenost je zvětšena o 1 m.

Vjezdová vrata budou posuvná nebo otevíravá směrem od silnice.

Kryt sjezdu: dlažba betonová min. tl. 80 mm

Odvodnění: gravitačně do komunikace

Rozhledové poměry:

Rozhledové poměry v daném úseku umožňují délku rozhledu pro zastavení dle čl. 12.8 ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 02/2010. Délka rozhledu pro zastavení Dz při návrhové rychlosti 50 km/h je rovna vzdálenosti 35 m.

Vymezené rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu. Překážky nesmí být vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu.

Sjezd je vyhovující pro rozhled vlevo i vpravo.

Závěr:

Navržené sjezdy splňují ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 02/2010 č.l. 12.8 a vyhovují bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.