**Akce: Horažďovice – Revitalizace zámku**

**Standardy vybavení**

**Zařizovací předměty - zdravotní instalace**

Pro zařizovací předměty se vždy  použijí značkové výrobky. Musí být zaručeno, že pro tyto předměty budou během příštích let (nejméně 5  až 10 let) k dostání náhradní díly nebo kompletní předměty (dovybavení nebo výměna). Při montáži je třeba dbát na protihlukové připevnění (použije se odpovídající materiál).

**Zařizovací předměty**

**Umyvadla**

závěsné umyvadlo, páková stojánková baterie.

**WC mísa**

závěsná se zapuštěnou nádržkou

ovládací deska s tlačítky pro splachování v provedení nerez mat

**výlevka**

závěsná výlevka se zapuštěnou nádržkou

**Ostatní vybavení**

WC kabiny budou vybaveny dvouháčkem na oděvy, zásobníkem toaletního papíru, štětkou v nádobě.

U každého umyvadla bude osazeno zrcadlo, dávkovač na mýdlo a zásobník papírových ručníků. Společně bude v každém prostoru umístěn odpadkový koš.

Viz tabulky zařizovacích předmětů

**Veškeré použité prvky budou předloženy ke schválení projektanta a investora!**

Podrobně (počty) viz část tabulky prvků, tabulky vybavení a zdravotní technika.

**Obrazová část vzorových prvků**



Klozet závěsný s hlubokým splachováním, pro kombinaci s klozetovými sedátky, rimless, včetně kotevních a kompletačních prvků

Umyvadlo 60cm s otvorem pro baterii, s přepadem, s pravoúhlým sifónem a uzavíratelným odtokovým ventilem k umyvadlu, včetně kotevních a kompletačních prvků




Pisoár s vnitřním přívodem vody, včetně instalační sady a sifonu 1 l, provedení pro síťové

napájení 24 V.



Páková umyvadlová stojánková baterie s keramickým mísicím systémem, včetně kotevních a kompletačních prvků



Kuchyňská páková baterie, vytahovatelná sprška, rozsah otáčení 110° / 150°, včetně kotevních a kompletačních prvků.

Bezbariérový klozet závěsný s délkou 70 cm, s hlubokým splachováním, 6 l, rimfree, včetně kotevních a kompletačních prvků



Umyvadlo pro handicapované, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, včetně kotevních a kompletačních prvků



Umyvadlová páková baterie s prodlouženou pákou pro handicapované, včetně kotevních prvků



Umyvadlo rohové 60cm s otvorem pro baterii, s přepadem, s pravoúhlým sifónem a uzavíratelným odtokovým ventilem k umyvadlu, včetně kotevních a kompletačních prvků



Dřezová stojánková baterie s nízkou kartuší (průměr 40mm) s otáčecím ústím, včetně kotevních a kompletačních prvků



Závěsná výlevka s odnímatelnou mřížkou a oplachovým kruhem, včetně kotevních a kompletačních prvků.



Dřezová nástěnná baterie s roztečí baterie 150mm s kulatým ústím, včetně kompletačních prvků